PRESENTAZIONE ALL'UTENTE CLINICO:
INFINITY – LA SOLUZIONE CLINICA

Strategie di posizionamento chiave e giustificazioni
4	Monitoraggio di trasporto – Pick and Go
4	Accesso ai dati – architettura client/server
4	Impareggiabile elaborazione dell'aritmia – ACE
4	ST a più terminali – ST a 8 terminali con MultiMed-6
4	Architettura di tipo aperto – MIB, Ethernet, TCP/IP
4	Monitor universale – un monitor per tutte le esigenze
4	Flessibilità – modularità
4	Investimento vantaggioso – gestione dei beni

Monitoraggio di trasporto – Pick and Go
Il problema
4	Il paziente deve spostarsi da aree di cura ad altre di terapia e diagnosi (Cathlab, CT, ecc.)
4	Soluzione ordinaria – monitor di trasporto specializzati
4	Trasporto del monitor oneroso in termini di tempi di trasferimento
4	Monitoraggio interrotto
4	Numero ridotto di parametri
4	Divari nei dati paziente
4	Aumento dei costi

La soluzione Siemens
4	Pick and Go
4	Risparmio di tempo al personale infermieristico
4	Monitoraggio continuo e ininterrotto
4	Nessun compromesso in termini di parametri
4	Dati completi per il record paziente
4	Nessun costo aggiuntivo 

Accesso ai dati – architettura client/server
Il problema
4	I dati del paziente devono essere reperibili da più posizioni, sia interne che esterne all'ospedale
4	Soluzione ordinaria – acquisto di prodotti da installare in ciascuna posizione
4	Costi elevati
4	Problemi di sincronizzazione e alti costi di gestione

4	La soluzione Siemens
4	Architettura client/server
4	Acquisto di un solo server per l'applicazione
4	Acquisto di vari client a basso prezzo per visualizzare le applicazioni da una qualsiasi MVWS, CRS, un PC o un portatile Windows
4	I client sono disponibili come licenze di sito e possono essere copiati e utilizzati in tutto l'ospedale, WinView

Impareggiabile elaborazione dell'aritmia – Sistema esperto ACE
Il problema
4	I falsi allarmi provocano una riduzione della vigilanza
4	I falsi allarmi mascherano gli episodi di aritmia reali nei dati di trend
4	Soluzione ordinaria – sistema di rilevamento dell'aritmia in base a regole prefissate
4	Tasso eccessivo di falsi positivi
4	Assenza di miglioramenti significativi negli ultimi 10 anni

La soluzione Siemens
4	Sistema di rilevamento dell'aritmia ACE (sistema esperto di classificazione dell'aritmia)
4	Maggiore precisione
4	Notevole riduzione dei falsi positivi
4	Dati di trend più leggibili
4	Migliore vigilanza
4	Riduzione dei costi nell'uso minore di carta per registrazione

Monitoraggio ECG a più terminali – (ST a 6-8 terminali con MultiMed)
Il problema
4	Il corretto monitoraggio di aritmia ed ischemia può avvenire solo con 3 vettori ECG ortogonali
4	Soluzione ordinaria – moduli ECG a 12 terminali
4	Sono necessari 10 elettrodi
4	Difficoltà di gestione con pazienti vigili
4	Costoso – da $2.500 a $3.500

La soluzione Siemens
4	MultiMed-6
4	Solo 6 elettrodi
4	Terminali standard più 2 terminali V
4	Nessun conduttore o modulo speciale
4	Commutazione semplice tra cavi a 3,5 o 6 terminali
4	Facile condivisione e spostamento
4	Costo aggiuntivo contenuto 
4	Opzione di analisi ECG
Architettura di tipo aperto – MIB, Ethernet, TCP/IP
Il problema
4	L'integrazione dei dati dai dispositivi del posto letto e da altri sistemi clinici e ospedalieri è onerosa e difficile da gestire
4	Soluzione ordinaria – Interfacce proprietarie (interne all'azienda)
4	Costi elevati di sviluppo e acquisto
4	Gestione onerosa, aggiornamenti software
4	Costante dipendenza dal produttore per mantenere l'interfaccia in linea con le evoluzioni dei protocolli

La soluzione Siemens
4	MIB, Ethernet, TCP/IP
4	Totale conformità agli standard industriali
4	MIB – IEEE 1073
4	Ethernet – IEEE 802.3
4	TCP/IP con Multicast
4	Conformità garantita anche nel futuro 
4	Costi a lungo termine contenuti per manutenzione dell'interfaccia
4	Manutenzione dell'interfaccia a livello dell'ospedale

Monitor universale – Un monitor per tutti gli ambienti e livelli di acuità
Il problema
4	I requisiti di monitoraggio cambiano da centro di cure a centro di cure e in base all'acuità del paziente
4	Soluzione ordinaria – numero molteplice di monitor; monitor speciali per ciascun ambiente e monitor diversi per livelli di acuità alti e bassi
4	Utilità limitata – impossibile da condividere o impiegare per altri scopi
4	Costoso
4	Complicanze per l'addestramento tecnico e il magazzino dei pezzi di ricambio
4	Problemi di addestramento del personale
4	Compatibilità degli accessori

La soluzione Siemens
4	Monitor universale SC7000
4	Specializzato per ciascun ambiente – configurazione come stazione di aggancio
4	Opzioni adattabili per ogni livello di acuità
4	Facilmente impiegabile per scopi diversi per soddisfare mutamenti nelle esigenze dell'ospedale
4	Pezzi di ricambio e addestramento tecnico specifici per un monitor
4	Una serie di accessori intercambiabili
4	Soddisfa le esigenze di monitoraggio in trasporto

Flessibilità – modularità
Il problema
4	Elevato costo dei monitor
4	I requisiti di monitoraggio cambiano nel tempo e i progressi tecnologici offrono nuovi parametri
4	Soluzione ordinaria – monitor configurati o modulari
4	I monitor configurati sono difficili o impossibili da aggiornare
4	I monitor modulari sono costosi per via delle modalità di espansione

La soluzione Siemens
4	Monitor a configurazione parziale
4	Monitor preconfigurati con una serie di parametri di base comuni – ECG, Resp, NBP, SpO2, 2 IBP, Temp
4	Possibilità di aggiungere altri parametri come "conduttori" – IBP multiplo, GC, etCO2†, EEG
4	Modularità al medesimo prezzo della configurazione totale

Vantaggi della modularità
4	Flessibilità per accettare parametri futuri
4	Riduce il costo iniziale permettendo la condivisione delle opzioni
4	Riduce il costo di ammortamento a lungo termine perché soddisfa le esigenze cliniche per un periodo di tempo maggiore

Investimento vantaggioso – gestione dei beni
4	I monitor Pick and Go possono essere assegnati ai pazienti e spostati a piacere
4	Acquisto di un numero sufficiente di monitor per soddisfare le esigenze della popolazione media censita
4	Spostamento dei monitor tra le unità per far fronte ai periodi di picco
4	Riduzione nelle spese di capitale del 20%

Note:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

I dati relativi al prodotto sono forniti puramente a scopo di pianificazione.